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местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

	
	Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество, квартал 112, части выделов 2, 3,  Калачевский РЭС
	

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№
п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	40 839 м² ± 1 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории

	
	
	Вид объекта по документу: Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ 
(ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество, квартал 112, части выделов 2, 3,  Калачевский РЭС

	



	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат
	МСК-34 зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границ
	
Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	496 195,43
	1 338 696,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	496 194,56
	1 338 717,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	496 167,52
	1 338 716,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	496 147,60
	1 338 370,53
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	496 084,36
	1 337 895,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	496 283,03
	1 337 450,19
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	496 906,42
	1 337 381,64
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	496 907,37
	1 337 388,25
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	496 942,80
	1 337 385,83
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	496 943,32
	1 337 393,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	496 908,01
	1 337 396,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	496 908,43
	1 337 402,55
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	496 297,30
	1 337 469,74
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	496 105,96
	1 337 898,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	496 168,52
	1 338 368,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	496 187,39
	1 338 696,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	496 195,43
	1 338 696,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—

	



	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат
	МСК-34 зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	



	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	—
	—
	—

	

















































	
	
	Раздел 4

	
	План границ объекта
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	Масштаб 1:5 000
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Используемые условные знаки и обозначения:
	
	

	
	
	
	- Характерная точка границы зоны устанавливаемого публичного сервитута
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	- Кадастровые номера земельных участков, учтенных в ЕГРН
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	- Номера кадастровых кварталов
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	- Граница зоны устанавливаемого публичного сервитута
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	- Проектное местоположение инженерного сооружения
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	- Граница кадастровых кварталов
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	- Границы земельных участков, учтенных в ЕГРН
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