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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАЛАЧЁВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

	


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.10. 2025г. №  1140
Об установлении публичного сервитута для строительства линейного объекта электросетевого хозяйства
Рассмотрев ходатайство публичного акционерного общества «Россети Юг» (ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096), в лице Скакуна Равиля Оразовича, действующего на основании доверенности от 07.12.2023г., № 194-23, об установлении публичного сервитута в целях строительства линейного объекта электросетевого хозяйства, «Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности», в соответствии со ст.23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, публикаций в общественно-политической газете Калачевского муниципального района Волгоградской области «Борьба» от 19.09.2025г., на официальном сайте администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области 17.09.2025г., руководствуясь Уставом Калачевского муниципального района Волгоградской области, администрация Калачевского муниципального района  Волгоградской области,
п о с т а н о в л я е т:  

1. Установить публичный сервитут в целях строительства и  эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности», в отношении следующих земельных участков:

	Кадастровый номер
	Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

	34:09:000000:12534
	обл. Волгоградская, р-н Калачевский, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество

	34:09:000000:11345
	обл. Волгоградская, р-н Калачевский, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество


2. Утвердить границы публичного сервитута, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению «Графическое описание местоположения границ публичного сервитута».

3. Публичный сервитут устанавливается в интересах публичного акционерного общества «Россети Юг» (ИНН 6164266561, ОГРН 1076164009096) (далее-обладатель публичного сервитута).
4. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
5.Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанавливается  публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) : 

11 месяцев.

6. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий  и содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяются в соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон").
7. Обладатель публичного сервитута обязан привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
8. Комитету по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Калачевского муниципального района в течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение мероприятий в соответствии с пунктом 7 статьи 39.43 Земельного кодекса Российской Федерации.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Калачёвского 
муниципального района                                                                          В.Л.Герасимов
   Приложение № 1

                       к постановлению администрации                         Калачевского муниципального района Волгоградской области

                                                                                                                          от « 09 »  10  2025 г.  № 1140
	ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми
условиями использования территории

	
	Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ (ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество, квартал 112, части выделов 2, 3,  Калачевский РЭС
	

	(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

	Раздел 1

	Сведения об объекте

	№
п/п
	Характеристики объекта
	Описание характеристик

	1
	2
	3

	1
	Местоположение объекта
	

	2
	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (P ± ∆P)
	40 839 м² ± 1 м²

	3
	Иные характеристики объекта
	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории

	
	
	Вид объекта по документу: Строительство ЛЭП-10 кВ (ориентировочной протяженностью 1,931 км) отпайкой от ВЛ-10 кВ №3 РП-1 ПС 110/35/10 кВ «Ильевка», КТП- 10/0,4 кВ (ориентировочной мощностью 160 кВА) и ВЛИ-0,4 кВ 
(ориентировочной протяженностью 0,033 км), установка шкафа 0,4 кВ с коммутационным аппаратом (1 единица) для электроснабжения ВРУ-0,4 кВ для осуществления рекреационной деятельности, расположенного в Волгоградской области, Калачевский район, Калачевское лесничество, Левобережное участковое лесничество, квартал 112, части выделов 2, 3,  Калачевский РЭС

	


	Раздел 2

	Сведения о местоположении границ объекта

	1. Система координат
	МСК-34 зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границ
	
Координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	496 195,43
	1 338 696,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	2
	496 194,56
	1 338 717,60
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3
	496 167,52
	1 338 716,61
	Картометрический метод
	0,10
	—

	4
	496 147,60
	1 338 370,53
	Картометрический метод
	0,10
	—

	5
	496 084,36
	1 337 895,82
	Картометрический метод
	0,10
	—

	6
	496 283,03
	1 337 450,19
	Картометрический метод
	0,10
	—

	7
	496 906,42
	1 337 381,64
	Картометрический метод
	0,10
	—

	8
	496 907,37
	1 337 388,25
	Картометрический метод
	0,10
	—

	9
	496 942,80
	1 337 385,83
	Картометрический метод
	0,10
	—

	10
	496 943,32
	1 337 393,81
	Картометрический метод
	0,10
	—

	11
	496 908,01
	1 337 396,22
	Картометрический метод
	0,10
	—

	12
	496 908,43
	1 337 402,55
	Картометрический метод
	0,10
	—

	13
	496 297,30
	1 337 469,74
	Картометрический метод
	0,10
	—

	14
	496 105,96
	1 337 898,94
	Картометрический метод
	0,10
	—

	15
	496 168,52
	1 338 368,54
	Картометрический метод
	0,10
	—

	16
	496 187,39
	1 338 696,42
	Картометрический метод
	0,10
	—

	1
	496 195,43
	1 338 696,75
	Картометрический метод
	0,10
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	—
	—
	—
	—
	—
	—

	


	Раздел 3

	Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

	1. Система координат
	МСК-34 зона 1
	

	

	2. Сведения о характерных точках границ объекта

	Обозначение характерных точек
границы
	Существующие координаты, м
	Измененные (уточненные) координаты, м
	Метод определения координат характерной точки
	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м
	Описание обозначения точки на местности (при наличии)

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—

	


	ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

	Прохождение границы
	Описание прохождения границы

	от точки
	до точки
	

	1
	2
	3

	—
	—
	—
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подготовительный период

1 Геодезическая разбивка трассы

Х

2

Подготовка территории, вырубка 

зеленых насаждений

Х Х Х Х Х

Основной период

3 Доставка материалов, развозка

Х Х Х

4 Разработка котлованов под опоры

Х Х

5 Сборка и установка опор

Х Х

6

Подвеская провода, монтаж 

лин.арматуры

Х Х

7 Монтаж КТП

Х Х

8 Монтаж заземляющих устройств

Х

9 Пусконаладочные работы

Х

10

Благоустройство территории (равнение 

грунта, уборка мусора)

Х

Технологическая последовательность выполнения работ

График выполнения работ

Приложение к постановлению администрации Калачевского муниципального района  " 09 "  10  2025г №  1140

№ п/п Наименование работ

продолжительность работ, в месяцах


